Servidores Digitales VALERUS – Serie Shadow Elite 

La línea de servidores debe incluir modelos para servidores de aplicaciones, estaciones de trabajo cliente, servidores de grabación (NVR) y servidores de grabación RAID. Estarán disponibles en una variedad de factores de forma, que incluyen una computadora de escritorio pequeña micro, una computadora de escritorio de factor de forma pequeño, un rack de 1U / 2U / 5U y una computadora de escritorio de torre completa, según el tipo de servidor requerido.  Las unidades estarán precargadas con el software de gestión de vídeo (Valerus VMS) para una rápida instalación y configuración

Estos servidores estarán disponibles con una variedad de procesadores, incluidos Intel Core i3, i7 y Xeon, para satisfacer casi cualquier necesidad de instalación. Las unidades tendrán puertos USB y salidas de monitor; algunas unidades proporcionarán conectores iDRAC. 

La cantidad de cámaras admitidas, la capacidad de almacenamiento y la velocidad máxima de datos dependerán del modelo seleccionado y los modelos estarán disponibles para admitir hasta 250 cámaras, una velocidad de datos de 800 Mbps y hasta 1600 TB de almacenamiento. 

Los servidores se alojarán en una caja de montaje en rack o de escritorio, según el modelo, con todos los conectores adecuados disponibles en el panel frontal o posterior. El servidor de aplicaciones estará disponible en un rack de 1U o en modelo de escritorio. La estación de trabajo del cliente estará disponible en una computadora o micro o en un rack de 1U. Los NVR estarán disponibles en un rack de 1U o modelo de escritorio pequeño. Los servidores de grabación RAID estarán disponibles en versiones de rack de 1U, 2U, 2U (profundo), 5U o en modelo de escritorio de torre completa. Los servidores son para uso en interiores.

Los servidores de grabación ofrecerán almacenamiento interno en disco duro de hasta 32 TB en unidades de 1U y 16 TB en el factor de forma pequeño; los servidores de grabación RAID tendrán almacenamiento interno en disco duro de hasta 64 TB en el rack de 1U, 192 TB en el rack de 2U, hasta 384 TB en el rack de 2U (profundo), hasta 1600 TB en el rack de 5U y hasta 128 TB en el modelo de torre completa. La estación de trabajo del cliente tendrá almacenamiento interno de hasta 2 TB en la unidad micro y hasta 16 TB en los modelos de factor de forma pequeño y 1U. Los servidores de aplicaciones no proporcionan ningun almacenamiento.

Estos servidores funcionarán con tecnología Intel y Dell. Deberán estar respaldados por una garantía de 5 años, soporte inmediato y servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Servidores de Aplicaciones – Modelos Vicon VEAA-SF000D (escritorio) y VEAA-1U000D (1U Rack)

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Fuente de alimentación:	Factor de forma pequeña: 200 W. Rack 1U: 550 W, doble redundancia.	
Consumo de energía:	100 W (350 BTU).	
Consumo máximo de energía:	Factor de forma pequeña: 200 W (650 BTU) max. 
1U Rack: 220 W (750 BTU) max.	
CPU:	Factor de forma pequeña: 
Intel® Core™ i3 10th Gen, 8 GB DDR4 o 
Intel Core i7 10th Gen 16 GB DDR4.
Rack 1U: Xeon® E-22XX 16 GB DDR4.	
Disco Sistema Operativo:	256 GB M.2 NVMe SSD.	
Configuración del disco de datos	SATA.	
Video:	Factor de forma pequeña: 
Unidad i3: Intel HD 630: HDMI+DP; soporta dos monitores 4K
Unidad i7: Intel HD 630: 2x DP; soporta dos monitores 4K.   
Rack 1U: USB-C.	
Sistema Operativo:	Microsoft Windows 10 Iot Enterprise.	
Red:	Factor de forma pequeña: 1x 1GbE RJ-45, Intel 82574 o Realtek.
Rack 1U: 1x 1GbE RJ-45, Intel i219 o 1x 10GbE RJ-45, Aquantia.	
Panel frontal - 
Controles / Indicadores:	Factor de forma pequeña: 
Unidad i3: USBs, 2x USB 3.2/2x USB 2.0
Unidad i7: 1x USB 3.2 Tipo C / 1x USB 3.2/2x USB 2.0), audiófono.
Rack 1U: USBs (1x USB 3.1 C/2x USB 3.1), audiófono; 1x Lector de tarjeta SD.	
Panel trasero - E / S y controles	Factor de forma pequeña: 
Unidad i3: Toma corrientes AC; USBs: 2x 3.2; 2x USB 2.0; 2x RJ-45, entrada de línea / salida de línea; puertos de video HDMI + DP; cerradura Kensington
Unidad i7: Toma corrientes AC; 4x USB: 3.2, 2x USB 2.0; 2x RJ-45, entrada de línea / salida de línea; puertos de video 2x DP; cerradura Kensington.
Rack 1U: Toma de corriente AC; 2x USB-C; 1x serial; 2x RJ-45.	
Certificaciones:	FCC Clase A.	
Garantia	5 años, partes y mano de obra	

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Aplicacion:	Interiores	
Montura:	Escritorio (Factor de forma pequeña) o montura en rack  (Rack 1U).	
Dimensiones:  	Factor de forma pequeña: Alto (H): 11.42 pulg. (290.1 mm); Ancho (W): 3.65 pulg. (92.7 mm); Profundidad (D): 11.53 pulg. (292.9 mm
Rack 1U: Ancho (W): 19.0 pulg. (483 mm). Profundidad (D): 14 pulg. (380 mm). Alto (H): 3.5 pulg. (87.8 mm), 1 RU.	
Peso:	Factor de Forma Pequeña: 8.44 lb. (3.83 kg).
Rack 1U: 42.6 lb (19.3 kg).	
Construccion:	Acero y plastico.	

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura Operativa:	50 a 95ºF (10 a 35ºC).	
Humedad Operativa:	Factor de forma pequeña: 20 a 80%, sin condensación.
Rack 1U: 10 a 85%, sin condensación.	

Estaciones de Trabajo Valerus – Modelos VECA-MCXXXD (micro), VECA-SFXXXD (factor de forma pequeño) y VECA-1UXXXD (rack 1U), donde XXX es el almacenamiento de TB  

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 

Fuente de alimentación:	Micro: 65 W Fuente de alimentación externa. 
Factor de Forma Pequeña: 200 W. 
Rack 1U: 550 W (Intel i7 fuente dual redundante).	
Consumo de energía:	Micro: Unidad i3: 40 W (140 BTU); i7: 60 W (200 BTU).
Factor de Forma Pequeña: Unidad i3: 80 W (300 BTU)
Unidad i7: 100 W (350 BTU).
Rack 1U: 100 W (350 BTU).	
Consumo máximo de energía:	Micro: i3: 60 W (200 BTU)
Unidad i7: 120 W (400 BTU).
Factor de Forma Pequeña: i3: 180 W (650 BTU)
Unidad i7: 220 W (750 BTU).
Rack 1U: 220 W (750 BTU).	
CPU:	Micro/ Factor de Forma Pequeña: 
Intel® Core™ i3 10th Gen, 8 GB DDR4
Intel Core i7 10th Gen 16 GB DDR4.
Rack 1U: Intel i3 9th Gen, 8 GB DDR4 o Intel Core i7 9th Gen, 16 GB DDR4.	
Disco Sistema Operativo:	256 GB M.2 NVMe SSD.	
Configuración del disco de datos	SATA.	
Almacenamiento máximo (bruto)	Micro: 2 TB (1x 2 TB). 
Factor de Forma Pequeña: 16 TB (1x 16 TB). 
Rack 1U: 32 TB (2x 16 TB).	
Video:	Micro: Intel HD 630: HDMI+DP; soporta dos monitores 4K 
Factor de Forma Pequeña: 
Unidad i3: Intel HD 630, HDMI+DP; 
Unidad i7: 2x DP, soporta dos monitores 4K.
Rack 1U: Nvidia Quadro P620 (4x mini-DP); soporta dos monitores 4K	
Sistema Operativo:	Microsoft Windows 10 Iot Enterprise.	
Red:	Micro/ Factor de Forma Pequeña: 1x 1GbE RJ-45, Realtek.
Rack 1U: 1x 1GbE RJ-45, Intel i219 or 1x 10GbE RJ-45, Aquantia.	
Panel frontal - 
Controles / Indicadores:	Micro: 
Unidad i3: USBs: 2x USB 3.2; Entrada / salida de línea; audífono.
Unidad i7: 1x USB 3.2, 1x USB3.2-C; Entrada / salida de línea; audífono
Factor de Forma Pequeña: 
Unidad i3: USBs: 2x USB 3.2/2x USB 2.0; audífono.
Unidad i7: 1x USB 3.2 C / 1x USB 3.2/2x USB 2.0); audífono.
Rack 1U: USBs 1x USB 3.1-C / 2x USB 3.1; audífono; 1x Lector de tarjeta SD 	
Panel trasero - E / S y controles	Micro: 
Unidad i3: 1x RJ-45; puertos de pantalla (HDMI + DP); USBs:  2x USB 3.2, 
2x USB 2.0; cerradura Kensington
Unidad i7: 1x RJ-45; puertos de pantalla (HDMI + DP); USBs:4x USB 3.2;
Factor de Forma Pequeña: 
Unidad i3: Toma de corriente AC; USBs: 2x 3.2; 2x USB 2.0; 1x RJ-45, entrada de línea / salida de línea; 2 puertos de monitor DP; cerradura Kensington
Unidad i7: Toma de corriente AC; USBs:1x USB 3.2-C, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0); 1x RJ-45, entrada de línea / salida de línea; 2 puertos de monitor DP; cerradura Kensington.
Rack 1U: Toma Corriente AC; 2x USB Tipo-C, 1x serial; 4x puertos de monitor mini-DP	
Certificaciones:	FCC Clase A.	
Garantia 	5 años, partes y mano de obra	

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Aplicacion:	Interiores	
Montura:	Escritorio (micro o Factor de Forma Pequeña) o montaje en Rack (1U).	
Dimensiones:  	Micro: Alto (H): 7.17 pulg. (182 mm); Ancho (W): 1.42 pulg. (36 mm); 
Profundidad (D): 7.02 pulg. (178.56 mm).
Factor de Forma Pequeña: Alto (H): 11.42 pulg. (290.1 mm); Ancho (W): 3.65 pulg. (92.7 mm); Profundidad (D): 11.53 pulg. (292.9 mm).
Rack 1U: Alto (H): 3.5 pulg. (87.8 mm);  Ancho: (W): 19.0 pulg. (483 mm). Profundidad (D): 14 pulg. (380 mm). 	
Peso:	Micro: 2.56 lb (1.16 kg).
Factor de Forma Pequeña: 8.44 lb. (3.83 kg).
Rack 1U: 42.6 lb (19.3 kg).	
Construccion:	Acero y plástico.	

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura Operativa:	50 a 95ºF (10 a 35ºC).	
Humedad Operativa:	Micro: 20 a 80%, sin condensación
Factor de Forma Pequeña: 10 a 80%, sin condensación.
Rack 1U: 10 a 85%, sin condensación.	

SERVIDORES DE GRABACIÓN (NVRS) – Modelos VERA-SFXXXD (factor de forma pequeño) y 
VERA-1UXXXD (Rack 1U), donde XXX indica almacenamiento en TB. 

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Fuente de alimentación:	Factor de Forma Pequeña: 200 W. 
Rack 1U: i3: 550W; Xeon: 550W, dual redundant.	
Consumo de energía:	Factor de Forma Pequeña: 
Unidad i3: 80 W (300 BTU); 
Unidad i7: 100 W (350 BTU).
Rack 1U: 100 W (350 BTU).	
Consumo máximo de energía:	Factor de Forma Pequeña: 
Unidad i3: 160 W (550 BTU)
Unidad 17: 200 W (650 BTU) max. 
Rack 1U: 220 W (750 BTU) max.	
CPU:	Factor de Forma Pequeña:
Intel® Core™ i3 10th Gen, 8 GB DDR4 
Intel Core i7 10th Gen 16 GB DDR4.
Rack 1U: 
Intel Core i3 9th Gen 8 GB DDR4 
Xeon® E-22XX 16 GB DDR4.	
Disco Sistema Operativo:	256 GB M.2 NVMe SSD.	
Configuración del disco de datos	SATA.	
Video:	Factor de Forma Pequeña:
Unidad i3: Intel HD 630 HDMI+DP; soporta dos monitores 4K
Unidad i7:  Intel HD 630 2x DP; soporta dos monitores 4K
Rack 1U: Nvidia Quadro P620 (4x mini-DP); soporta dos monitores 4K.	
Sistema Operativo:	Microsoft Windows 10 Iot Enterprise.	
Red:	Factor de Forma Pequeña: 1x 1GbE RJ-45, Intel 82574 o Realtek.
Rack 1U: 1x 1GbE RJ-45, Intel i219 or 1x 10GbE RJ-45, Aquantia.	
Panel frontal - 
Controles / Indicadores:	Factor de Forma Pequeña: 
Unidad i3: USBs: 2x USB 3.2/2x USB 2.0, audifono
Unidad i7: 1x USB 3.2 C/1x USB 3.2/2x USB 2.0; audífono
Rack 1U: 1x USB 3.1 C/2x USB 3.1; audífono, 1x lector de tarjetas SD	
Panel trasero - E / S y controles	Factor de Forma Pequeña:
Unidad i3: Toma Corrientes AC; USBs: 2x 3.2; 2x USBs 2.0; entrada de línea / salida de línea; puertos de monitor HDMI+DP; cerradura Kensington
Unidad 7: Toma Corrientes AC; USBs: 4x USB 3.2, 2x USB 2.0; 1x RJ-45, entrada de línea / salida de línea; 2 puertos de monitor DP; cerradura Kensington
Rack 1U: Toma Corrientes AC; 2x USB Tipo-C, 1x serial; 1x RJ-45; 4x puerto de monitores mini-DP 	
Certificaciones:	FCC Class A.	
Garantia:	5 años, partes y mano de obra	

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

Aplicacion:	Interiores	
Montura:	Escritorio (Factor de forma pequeña) o montura en rack  (1U rack).	
Dimensiones:  	Factor de forma pequeña: Alto (H): 11.42 pulg. (290.1 mm); Ancho (W): 3.65 pulg. (92.7 mm); Profundidad (D): 11.53 pulg. (292.9 mm
Rack 1U: Ancho (W): 19.0 pulg. (483 mm). Profundidad (D): 14 pulg. (380 mm). Alto (H): 3.5 pulg. (87.8 mm), 1 RU.	
Peso:	Factor de Forma Pequeña: 8.44 lb. (3.83 kg).
Rack 1U: 42.6 lb (19.3 kg).	
Construccion:	Acero y plastico.	

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura Operativa:	50 a 95ºF (10 a 35ºC).	
Humedad Operativa:	Factor de forma pequeña: 20 a 80%, sin condensación.
Rack 1U: 10 a 85%, sin condensación.	

SERVIDORES DE GRABACIÓN RAID (NVRS) - Modelos VERA-FTXXXF (factor de forma de torre completa) y VERA-1UXXXF (rack de 1U), VERA-2UXXXF / S (racks de 2U), VERA-2DXXXS (rack de 2U Profundo) y VERA-5UXXXS (rack de 5U), donde XXX indica almacenamiento de TB.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Fuente de alimentación:	Torre Completa: 495 W dual redundante. 
Rack 1U: 350W, dual redundante.
Rack 2U: 750 W dual redundante.
Rack 2U Profundo: 1100 W dual redundante.
Rack 5U: 2400W dual redundante.	
Consumo de energía:	Torre Completa: 220 W (750 BTU).
Rack 1U: 160 W (550 BTU).
Rack 2U: 240 W (800 BTU).
Rack 2U Profundo: 370 W (1300 BTU).
Rack 5U: 1100 W (3500 BTU).	
Consumo máximo de energía:	Torre Completa: 300 W (1100 BTU).
Rack 1U: 220 W (750 BTU).
Rack 2U: 280 W (900 BTU).
Rack 2U Profundo: 420 W (1500 BTU).
Rack 5U: 1300 W (4200 BTU).	
CPU:	Torre Completa /1U Rack: Xeon® E-22XX, 16 GB ECC DDR4.
Rack 2U/2U Profundo/5U: Xeon Silver 42XXR, 16 GB ECC DDR4.	
Disco Sistema Operativo:	Torre Completa / Rack 1U/2U/2U profundo: 240 GB M.2 SSD RAID-1.
Rack 5U: 2x 48 GB M.2 SSD (RAID-1).	
Configuración del disco de datos	Torre Completa / Rack 1U: RAID5.
Rack 2U: Versiones RAID5 y RAID6
Rack 2U Profundo: RAID6.
Rack 5U: RAID6, multiple expansion	
Video:	Torre Completa: Un puerto VGA, 1920x1200 (WUXGA) max,. Nvidia Quadro P620 opcional; soporta hasta cuatro monitores 4K con Win 10. 
Rack 1U/2U/2U profundo/5U: Un puerto VGA, 1920x1200 (WUXGA) max.	
Sistema Operativo:	Microsoft Windows 10 Iot Enterprise; Windows Server 2019.	
Red:	Torre Completa / Rack 1U / 2U: 2x 1GbE Broadcom 5720; 1x RJ-45 iDRAC.
Rack 2U profundo: 2x 1GbE Broadcom NetExtreme 5720; 2x 10GbE SFP+ Broadcom NetExtreme 57416; 1x RJ-45 iDRAC.
Rack 5U: 2x 10GbE SFP+ Broadcom NetExtreme 57416; 1x RJ-45 iDRAC.	
Panel frontal - 
Controles / Indicadores:	Torre Completa: 1x USB 3.0; 1x micro-USB para iDRAC.
Rack 1U/2U/2U profundo/5U: 1x USB 2.0; 1x micro-USB para iDRAC.	
Panel trasero - E / S y controles	Torre Completa: Toma Corrientes AC; USBs (4x USBs 2.0; 2x USB 3.0); 2x RJ-45; 4x puertos de monitores mini-DP; 1x RJ-45 iDRAC; 1x serial; 1x VGA.
Rack 1U/2U: Toma Corrientes AC; 2x USB 3.0, 1x serial; 1x VGA, 1x RJ-45 iDRAC, 2x RJ-45.
Rack 2U Profundo: Toma Corrientes AC; 2x USB 3.0, 1x serial; 1x VGA; 
1x RJ-45 iDRAC; 2x RJ-45; 2x 10 GbE SFP+.
Rack 5U: Toma Corrientes AC; 2x USB 3.0, 1x RJ-45 iDRAC; micro USB para iDRAC; mini DP; 2x 10 GbE SFP+.	
Certificaciones:	FCC Clase A.	
Garantia	5 años, partes y mano de obra	

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

Aplicacion:	Interiores	
Montura:	Torre Completa o montura en rack (1U/2U/2U Profundo/5U).	
Dimensiones:  	Torre Completa: Alto (H): 16.94 pulg. (430.3 mm); Ancho (W): 8.58 in. 
(218 mm); Profundidad (D): 23.7 pulg. (603 mm).
Rack 1U: Alto (H): 1.75 pulg. (44.45 mm); Ancho (W): 19.0 pulg. (483 mm). Profundidad (D): 23.98 pulg. (609.1 mm).
Rack 2U: Alto (H): 3.5 pulg. (89 mm); Ancho (W): 19.0 pulg. (483 mm). 
Profundidad (D): 28.25 pulg. (717.6 mm).
Rack 2U profundo: Alto (H): 3.5 pulg. (89 mm); Ancho (W): 19.0 pulg. (483 mm). Profundidad (D): 34.67 pulg. (880.6 mm).
Rack 5U: Alto (H): 8.75 pulg. (222.25 mm); Ancho (W): 19.0 pulg. (483 mm). Profundidad (D): 35.87 pulg. (911.9 mm).	
Peso:	Torre Completa: 57.3 lb. (26 kg).
Rack 1U: 29.98 lb (13.6 kg).
Rack 2U: 65.4 lb (29.7 kg).
Rack 2U Profundo: 88.2 lb (40 kg).
Rack 5U: 315 lb (142.9 kg).	
Construccion:	Acero y plástico.	

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura Operativa:	Torre Completa / 1U: 50 a 95ºF (10 a 35ºC).
Rack 2U/2U Profundo: 41 a 104ºF (5 a 40ºC).
Rack 5U: 41 a 95ºF (5 a 35ºC).	
Humedad Operativa:	Torre Completa /1U / 5U: 5 a 95%, sin condensación.
Rack 2U / 2U Profundo: 5 a 85%, sin condensación.